焊接存在的问题

1. 灯板的问题
   1. 灯板存在行或列常亮或常不亮
   2. 灯板存在坏点（常亮或不亮）
2. 主板存在的问题
   1. 电池的两个引脚短路
   2. 电源3.3V短路
   3. 芯片引脚焊接虚焊或短路